附件5

承担人机对话考试的考场标准

一、人员配置

（一）负责人：负责机考机构在承担住院医师规范化培训结业考核的管理、沟通等工作，至少1名。

（二）系统管理员：责任心强，具备良好的职业素养；必须通过国家卫生健康委人才交流服务中心的考核。每个试室须配备1名人员，每个机考机构须配备不少于2名人员。

二、考场、试室及电脑配置要求

（一）机房硬件要求

1.机考机构每个试室应配备40—199台计算机作为考试机（每个考生1台考试机，备用机数量为考试机数量的5％）。

2.每个试室应配备2台计算机作为考试管理机（其中1台备用）；作为考试管理机的计算机内存要求2G以上。

3.每个机考机构应至少配备1台计算机作为考试网关，网关要求能够连接互联网，并能够通过局域网与考场内所有试室安装考试管理机的计算机连接。

4.须确保考试期间内外网分离，机考机构内所有安装考试机、考试管理机的计算机通过局域网互联，不得连接互联网。

5.所有计算机必须配置固定IP地址、具备USB接口，均不得使用无盘工作站。

6.机房的供电原则上应采用双路电源。

7.安装各端程序的计算机具体要求如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 内存大小 | 硬盘空间 | 显 卡 |
| 考试机 | 1G以上 | 5G空闲空间 | 512M显存 |
| 考试管理机 | 2G以上 | 5G有效空间 | 512M显存 |
| 网 关 | 2G以上 | 5G有效空间 | 512M显存 |

备注：当试室考试机数量为100台以上的，考试管理机和网关的内存须在4G以上。

（二）软件要求

1.为保证机考系统的稳定性，所有计算机应安装完整版本的操作系统Windows 7（sp1及以上）、Windows 10（Build版本最低1511）、Windows 11（任选其一），且需要确认安装.NET 4.6.1系统插件。不再支持Windows XP、Windows 2000、Windows 2003操作系统，并保证每个试室内计算机操作系统相同；请使用谷歌、360极速、Edge等浏览器，不再支持IE浏览器。

2.为确保三端之间能够正常连通，考试期间除安装网关的计算机以外，其他所有计算机的DNS需要清空；机器名称必须设为英文字母或英文字母和数字的组合，不得设为纯数字。

3.考试期间所有机器务必完全关闭或卸载还原保护装置（包括还原卡、还原软件等），应格外注意还原装置的配置，避免考试当天数据被还原。

4.用于安装考试网关的计算机需有杀毒软件和防火墙，并设置不拦截考试网关的所有通讯。

5.考试期间取消所有计算机的屏保和自动休眠；调整所有计算机的系统时间。

6.正式考试数据导入后，须关闭远程控制软件。